Nummer: bitte eintragen

**Betriebsanweisung**

**Benutzung von
Chemikalienhandschuhen**

***Name / Logo
des Betriebes***

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: *Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Einsatzbereich** |  |
|  | **□ Einsatzort (Bezeichnung der Arbeitsstelle):** **□ Benutzung an verschiedenen Arbeitsstellen**Einen Universalschutzhandschuh für alle verwendeten chemischen Arbeitsstoffe gibt es nicht. Für unterschiedliche Chemikalien und Anwendungen müssen auch unterschiedliche Handschuhe getragen werden. |
|  | **Anwendungen** |  |
|  | Chemikalienschutzhandschuhe schützen die Hänge und ggf. den Bereich der Unterarme vor Gesundheitsschäden bzw. Verletzungen durch Chemikalien wie z. B. Reinigungsmittel. |
| **Gefahren** |
|  | * Handschuhe niemals im Bereich drehender Maschinenteile oder Werkzeuge tragen!
* Beim Tragen ungeeigneter oder beschädigter Handschuhe können Chemikalien in das Handschuhinnere gelangen. Dadurch verstärkt sich der negative Einfluss der Chemikalien. Verstärkte Gefahr mechanischer Verletzungen. Hauterweichung und vermehrte Schweißbildung durch luftabschließenden Effekt im Handschuh.
* Schutzhandschuhe können produktionsbedingt Stoffe enthalten, die u. U. Allergien auslösen können. Sollte eine Allergie auf einen dieser Stoffe bestehen, ist auf andere, geeignete Handschuhe auszuweichen.
 |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|  | * Handschuhe nur dann anziehen, wenn tatsächlich Umgang mit Chemikalien besteht.
* Schutzhandschuhe dürfen immer nur von einer Person benutzt werden.
* Handschuhe vor dem Tragen auf Beschädigungen prüfen.
* Lange Fingernägel sowie Schmuck können Schutzhandschuhe beschädigen.
* Bevor die Handschuhe angezogen werden, müssen die Hände sauber und trocken sein.
* Ggf. die Stulpen umschlagen, damit das Reinigungsmittel nicht in die Handschuhe laufen kann.
* Handschuhe spätestens bei mechanischer Beschädigung oder Durchfeuchtung wechseln.
* Bei länger andauerndem Tragen von Handschuhen (über 2 Stunden) mit einem zweiten Handschuhpaar im Wechsel arbeiten.
* Unter dem Chemikalienschutzhandschuh sind möglichst Baumwollunterziehhandschuhe bzw. Handschuhe mit Trikotierung zum Schweißaufsaugen zu tragen.
* Tätigkeiten so organisieren, dass ein Wechsel von Arbeiten mit und ohne Handschuhe stattfinden kann!
* Die Handschuhe nach Gebrauch und vor dem Ausziehen mit klarem Wasser gründlich abspülen.
* Handschuhe ausziehen, ohne die Außenfläche mit nackter Haut zu berühren.
* Manschette umstülpen und unter gleichzeitigem Umdrehen am Handschuh ziehen.
* Vor Wiederverwendung die Handschuhe auf links drehen und trocknen lassen.
* Nach dem Ausziehen der Handschuhe die Hände waschen und eine Hautpflegecreme auftragen!.
 |
| **Verhalten bei Störungen/Schäden/Erste Hilfe** |
|  | * Handschuhe mit Löchern oder Rissen gegen unbeschädigte austauschen.
* Jeder Mangel an der Ausrüstung ist dem oder der Vorgesetzten zu melden.

**Notrufnummer (vom Betrieb auszufüllen): \_\_\_110/112*** Bei Kontakt mit der Chemikalie die betroffene Hautfläche mit viel Wasser abwaschen.
* Ggf. Arzt aufsuchen.
 |
| **Pflege, Aufbewahrung, Prüfung und Entsorgung** |
|  | * Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen
* Regelmäßige Schmierung der Führungen von Schlitten und Restehalter durchführen (z. B. mit für Lebensmittel zugelassenem Schmiermittel).
* Beim Schleifen Herstellervorgaben für verwendetes Schleifgerät beachten. Bei einem Abstand von mehr als 6 mm bzw. 12 mm zwischen Messerschneide und Messerschutzring Rundmesser erneuern.
* Messerausbau/-wechsel nur mit schnitthemmenden Handschuhen durchführen.
 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Freigabedatum:Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: | Unterschrift:Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person |

***Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden!*** |  |