Nummer: bitte eintragen

**Betriebsanweisung**

**Benutzung von Gehörschutz**

***Name / Logo
des Betriebes***

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: *Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Einsatzbereich** |  |
|  | □ Einsatzort (Bezeichnung der Arbeitsstelle):□ Benutzung an verschiedenen Arbeitsstellen  |
|  | **Anwendung** |  |
|  | **Diese Betriebsanweisung gilt für das Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen.** |
| **Gefahren** |
|  | * Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen besteht die Gefahr einer bleibenden Schwerhörigkeit.
* Die Schwerhörigkeit kann durch einzelne Lärmspitzen unmittelbar oder durch langjährigen Dauerlärm entstehen.
* Nichthören von Warnsignalen beim Tragen von ungeeignetem Gehörschutz kann zu Unfällen führen.
 |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|  | * Gehörschutz muss im gekennzeichneten Lärmbereich von allen Personen über die gesamte Arbeitsschicht getragen werden.
* Vor der Benutzung ist der Gehörschutz auf augenscheinliche Mängel zu überprüfen.
* Gehörschutz muss richtig eingesetzt oder aufgesetzt werden (siehe Herstellerangaben). Dazu sind im Rahmen der Unterweisung praktische Übungen durchzuführen.
* Am Gehörschutz dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden.
* Es dürfen nur die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Gehörschutz-Sorten verwendet werden.
* Es ist zu überprüfen, ob Warnsignale im Lärmbereich beim Tragen von Gehörschutz zu hören sind.
 |
| **Verhalten bei Störungen und Erste Hilfe** |
|  | * Defekte Gehörschützer sind umgehend auszutauschen.
* Bei Verlust des eigenen Gehörschutzes ist unverzüglich Ersatz zu beschaffen.

**Notruf: 112** Notrufnummer des Betriebes eintragen* Jeder Unfall ist dem Vorgesetzten zu melden und zu dokumentieren (im „Verbandbuch“ eintragen).
* Nach Explosionen oder Knallereignissen mit plötzlichem Hörverlust oder Ohrgeräuschen ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.
 |
| **Pflege, Aufbewahrung und Prüfung** |
|  | * Gehörschützer sind in geeigneten Behältern aufzubewahren.
* Sie sind nach den Herstellerangaben regelmäßig zu reinigen.
* Bei spröden Dichtungskissen an Kapseln sind die Kissen auszuwechseln.
 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Freigabedatum:Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: | Unterschrift:Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person |

***Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden!*** |  |