Număr: rugăm a se introduce

***Nume / Logo-ul
întreprinderii***

**Instrucțiuni de utilizare**

**Mașini de feliere**

Data: rugăm a se introduce

Responsabil: Nume și număr de telefon

Loc de muncă/domeniu de activitate: *Introduceți aici domeniul de aplicare (de ex. secție, loc de muncă, spațiu)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Domeniu de aplicare** |  |
|  |  Operarea mașinilor de feliere |
|  | **2. Pericole pentru om și mediul înconjurător** |  |
|  | * Pericol de rănire la tăiere și curățare din cauza cuțitelor circulare
* Efort fizic datorat înălțimii de lucru necorespunzătoare, poziției incorecte a mâinii sau a glisierei rigide respectiv a suportului pentru resturi
* Pericol de strivire între glisieră și corpul mașinii la mașinile cu glisieră acționată electric
* Pericol cauzat de electricitate din cauza pătrunderii umezelii în timpul curățării
 |
| **3. Măsuri de protecție și reguli de conduită** |
|  | **Zilnic înainte de începerea muncii:*** Verificați dacă glisiera și suportul pentru resturi se mișcă lin.
* Verificați dacă mașina are o poziție sigură.
* Verificarea funcțională a comutatorului de siguranță. Când glisiera este rabatată în jos, nu trebuie să fie posibilă pornirea mașinii.
* Verificați dacă blocarea este eficientă atunci când glisiera este rabatată în jos (previne rabatarea glisierei în jos când setarea grosimii de tăiere este mai mare de 0 mm).
* Controlați distanța dintre muchia cuțitului și inelul de protecție a cuțitului. Dacă este mai mare de 6 mm (respectiv 12 mm în funcție de sistem), cuțitul circular trebuie înlocuit.

**În timpul operării:*** Trageți glisiera complet spre dvs. pentru a introduce și îndepărta materialul de tăiat.
* Coborâți suportul de resturi pe materialul de tăiat și împingeți-l cât mai mult posibil în direcția cuțitului circular.
* Puneți întotdeauna degetul mare al mâinii drepte în spatele peretelui din spate al glisierei când tăiați.
* Nu atingeți zona de sub suportul de resturi.
* Folosiți suportul de resturi pentru a tăia bucățile de final. Tăiați mai întâi capetele neuniforme.
* Efectuați tăieturi în diagonală numai pe mașini cu instalații adecvate în acest sens.
* Opriți mașina imediat după tăiere (pericol de rănire din cauza mașinii care funcționează silențios).

**La curățare:*** Opriți mașina și scoateți ștecherul de alimentare.
* Setați grosimea de tăiere până la capăt pe „0”.
* Rabatați respectiv detașați glisiera.
* Când curățați cuțitul circular, ștergeți întotdeauna de la centrul cuțitului spre exterior cu o cârpă de curățare umedă. Nu apăsați cu vârful degetelor în spațiul dintre cuțit și cadrul de protecție.
* Curățați conform planului de curățare propriu sau al producătorului.

**Mentenanță și întreținere:*** Lubrifiați în mod regulat ghidajele glisierelor și ale suportului pentru resturi (de ex. cu lubrifiant aprobat pentru alimente).
* La șlefuire, respectați specificațiile producătorului pentru dispozitivul de șlefuit utilizat. Dacă există o distanță mai mare de 6 mm respectiv 12 mm între muchia cuțitului și inelul de protecție a cuțitului, înlocuiți cuțitul circular.
* Efectuați demontarea/schimbarea cuțitelor numai cu mănuși rezistente la tăiere.
 |
| **4. Comportament în caz de defecțiuni** |
|  | * Opriți imediat mașina de tăiere.
* Raportați superiorului dumneavoastră perturbările relevante pentru siguranță.
 |
| **5. Prim ajutor** |
|  | * Păstrați-vă calmul
* Chemați personalul de prim ajutor
* Apel de urgență: 112 număr de apel de urgență al întreprinderii
* Anunțați accidentul
 |
| **6. Întreținere** |
|  | * Întreținerea se face numai de către persoane de specialitate autorizate în acest sens.
* Lubrifiați în mod regulat ghidajele glisierelor și ale suportului pentru resturi (de ex. cu lubrifiant aprobat pentru alimente).
* La șlefuire, respectați specificațiile producătorului pentru dispozitivul de șlefuit utilizat. Dacă există o distanță mai mare de 6 mm respectiv 12 mm între muchia cuțitului și inelul de protecție a cuțitului, înlocuiți cuțitul circular.
* Efectuați demontarea/schimbarea cuțitelor numai cu mănuși rezistente la tăiere.
 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Data de autorizare:Următoarea dată pentru verificarea acestor instrucțiuni de utilizare: | Semnătură:Conducere/Superior |

***Acest model de instrucțiuni de utilizare trebuie adaptat la circumstanțele fiecărei companii!*** |  |