Număr: rugăm a se introduce

***Nume / Logo-ul   
întreprinderii***

**Instrucțiuni de utilizare**

**Mașini de feliere**

Data: rugăm a se introduce

Responsabil: Nume și număr de telefon

Loc de muncă/domeniu de activitate: *Introduceți aici domeniul de aplicare (de ex. secție, loc de muncă, spațiu)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Domeniu de aplicare** |  | | |
|  | Operarea mașinilor de feliere | | | |
|  | **2. Pericole pentru om și mediul înconjurător** |  | | |
|  | * Pericol de rănire la tăiere și curățare din cauza cuțitelor circulare * Efort fizic datorat înălțimii de lucru necorespunzătoare, poziției incorecte a mâinii sau a glisierei rigide respectiv a suportului pentru resturi * Pericol de strivire între glisieră și corpul mașinii la mașinile cu glisieră acționată electric * Pericol cauzat de electricitate din cauza pătrunderii umezelii în timpul curățării | | | |
| **3. Măsuri de protecție și reguli de conduită** | | | | |
|  | **Zilnic înainte de începerea muncii:**   * Verificați dacă glisiera și suportul pentru resturi se mișcă lin. * Verificați dacă mașina are o poziție sigură. * Verificarea funcțională a comutatorului de siguranță. Când glisiera este rabatată în jos, nu trebuie să fie posibilă pornirea mașinii. * Verificați dacă blocarea este eficientă atunci când glisiera este rabatată în jos (previne rabatarea glisierei în jos când setarea grosimii de tăiere este mai mare de 0 mm). * Controlați distanța dintre muchia cuțitului și inelul de protecție a cuțitului. Dacă este mai mare de 6 mm (respectiv 12 mm în funcție de sistem), cuțitul circular trebuie înlocuit.   **În timpul operării:**   * Trageți glisiera complet spre dvs. pentru a introduce și îndepărta materialul de tăiat. * Coborâți suportul de resturi pe materialul de tăiat și împingeți-l cât mai mult posibil în direcția cuțitului circular. * Puneți întotdeauna degetul mare al mâinii drepte în spatele peretelui din spate al glisierei când tăiați. * Nu atingeți zona de sub suportul de resturi. * Folosiți suportul de resturi pentru a tăia bucățile de final. Tăiați mai întâi capetele neuniforme. * Efectuați tăieturi în diagonală numai pe mașini cu instalații adecvate în acest sens. * Opriți mașina imediat după tăiere (pericol de rănire din cauza mașinii care funcționează silențios).   **La curățare:**   * Opriți mașina și scoateți ștecherul de alimentare. * Setați grosimea de tăiere până la capăt pe „0”. * Rabatați respectiv detașați glisiera. * Când curățați cuțitul circular, ștergeți întotdeauna de la centrul cuțitului spre exterior cu o cârpă de curățare umedă. Nu apăsați cu vârful degetelor în spațiul dintre cuțit și cadrul de protecție. * Curățați conform planului de curățare propriu sau al producătorului.   **Mentenanță și întreținere:**   * Lubrifiați în mod regulat ghidajele glisierelor și ale suportului pentru resturi (de ex. cu lubrifiant aprobat pentru alimente). * La șlefuire, respectați specificațiile producătorului pentru dispozitivul de șlefuit utilizat. Dacă există o distanță mai mare de 6 mm respectiv 12 mm între muchia cuțitului și inelul de protecție a cuțitului, înlocuiți cuțitul circular. * Efectuați demontarea/schimbarea cuțitelor numai cu mănuși rezistente la tăiere. | | | |
| **4. Comportament în caz de defecțiuni** | | | | |
|  | * Opriți imediat mașina de tăiere. * Raportați superiorului dumneavoastră perturbările relevante pentru siguranță. | | | |
| **5. Prim ajutor** | | | | |
|  | * Păstrați-vă calmul * Chemați personalul de prim ajutor * Apel de urgență: 112 număr de apel de urgență al întreprinderii * Anunțați accidentul | | | |
| **6. Întreținere** | | | | |
|  | * Întreținerea se face numai de către persoane de specialitate autorizate în acest sens. * Lubrifiați în mod regulat ghidajele glisierelor și ale suportului pentru resturi (de ex. cu lubrifiant aprobat pentru alimente). * La șlefuire, respectați specificațiile producătorului pentru dispozitivul de șlefuit utilizat. Dacă există o distanță mai mare de 6 mm respectiv 12 mm între muchia cuțitului și inelul de protecție a cuțitului, înlocuiți cuțitul circular. * Efectuați demontarea/schimbarea cuțitelor numai cu mănuși rezistente la tăiere. | | | |
|  | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Data de autorizare:  Următoarea dată pentru verificarea acestor instrucțiuni de utilizare: | Semnătură: Conducere/Superior |   ***Acest model de instrucțiuni de utilizare trebuie adaptat la circumstanțele fiecărei companii!*** | | | |  |