Numer: proszę wpisać

***Nazwa / Logo   
zakładu***

**Instrukcja obsługi**

**Krajalnica**

Data: proszę wpisać

Osoba odpowiedzialna: Nazwa i numer telefonu

Miejsce pracy/Zakres obowiązków: *Tutaj wpisać zakres (np. dział, miejsce pracy, pomieszczenie).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Zakres stosowania** |  | | |
|  | Obsługa krajalnic | | | |
|  | **2. Zagrożenia dla człowieka i środowiska** |  | | |
|  | * Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych okrągłymi ostrzami podczas cięcia i czyszczenia * Obciążenie fizyczne spowodowane nieodpowiednią wysokością roboczą, nieprawidłowym ułożeniem dłoni lub sztywnym wózkiem lub uchwytem na resztki. * Niebezpieczeństwo zmiażdżenia w przypadku maszyn wyposażonych w wózek napędzany mechanicznie pomiędzy wózkiem a korpusem maszyny * Zagrożenie porażeniem prądem w wyniku wnikania wilgoci podczas czyszczenia | | | |
| **3. Środki ochrony i reguły zachowania** | | | | |
|  | **Codziennie przed rozpoczęciem pracy:**   * Sprawdzić, czy wózek i uchwyt poruszają się płynnie. * Sprawdzić, czy maszyna jest zabezpieczona. * Kontrola działania wyłącznika bezpieczeństwa. Gdy wózek jest złożony nie można uruchomić maszyny. * Sprawdzić, czy blokada działa przy złożonym wózku (zapobiega złożeniu wózka przy ustawieniu grubości cięcia powyżej 0 mm). * Sprawdzić odległość pomiędzy krawędzią noża a pierścieniem zabezpieczającym nóż. W przypadku odległości większej niż 6 mm (lub 12 mm w zależności od wersji systemu) należy wymienić okrągły nóż.   **Podczas użytkowania:**   * Pociągnąć wózek całkiem do siebie, aby włożyć i wyjąć pokrojoną żywność. * Opuść uchwyt na resztki na potrawę, która ma zostać pokrojona, i dosunąć go jak najdalej w stronę okrągłego ostrza. * Podczas cięcia zawsze umieszczać kciuk prawej ręki za tylną ścianą wózka. * Nie sięgać pod uchwyt na resztki. * Użyć uchwytu na resztki, aby pokroić końcówki. Najpierw odciąć nierówne końcówki. * Cięcia ukośne wykonać wyłącznie na maszynach wyposażonych w odpowiednie wyposażenie. * Po cięciu natychmiast wyłączyć maszynę (ryzyko obrażeń podczas cichej pracy maszyny).   **Podczas czyszczenia:**   * Wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka. * Ustawić grubość cięcia na „0” tak daleko, jak to możliwe. * Złożyć lub wyjąć wózek. * Podczas czyszczenia okrągłego noża zawsze należy go wycierać wilgotną ściereczką do czyszczenia od środka noża na zewnątrz. Nie wciskać palców w szczelinę pomiędzy nożem a osłoną zabezpieczającą. * Czyścić według własnego lub planu czyszczenia producenta.   **Konserwacja i naprawa:**   * Regularnie smarować prowadnice suwaka i uchwytu na żywność (np. smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością). * Podczas szlifowania należy przestrzegać instrukcji producenta używanego urządzenia szlifierskiego. W przypadku odstępu między ostrzem noża a pierścieniem ochronnym noża wynoszącym więcej niż 6 mm lub 12 mm należy wymienić ostrza okrągłe. * Wyjmować/wymieniać noże tylko nosząc rękawice odporne na przecięcie. | | | |
| **4. Zachowanie w przypadku awarii** | | | | |
|  | * Natychmiast wyłączyć krajalnicę. * Zgłaszać przełożonym usterki ważne pod względem bezpieczeństwa. | | | |
| **5. Pierwsza pomoc** | | | | |
|  | * Zachować spokój * Wezwać pierwszą pomoc * Telefon alarmowy: 112 Telefon alarmowy zakładu * Zgłosić wypadek | | | |
| **6. Konserwacja** | | | | |
|  | * Konserwacja możliwa wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów * Regularnie smarować prowadnice suwaka i uchwytu na żywność (np. smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością). * Podczas szlifowania należy przestrzegać instrukcji producenta używanego urządzenia szlifierskiego. W przypadku odstępu między ostrzem noża a pierścieniem ochronnym noża wynoszącym więcej niż 6 mm lub 12 mm należy wymienić ostrza okrągłe. * Wyjmować/wymieniać noże tylko nosząc rękawice odporne na przecięcie. | | | |
|  | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Data dopuszczenia:  Kolejny termin przeglądu niniejszej instrukcji obsługi: | Podpis: Kierownictwo/Przełożony |   ***Niniejsza przykładowa instrukcja obsługi musi być dostosowana do warunków panujących w danym przedsiębiorstwie!*** | | | |  |