Numer: proszę wpisać

***Nazwa / Logo
zakładu***

**Instrukcja obsługi**

**Krajalnica**

Data: proszę wpisać

Osoba odpowiedzialna: Nazwa i numer telefonu

Miejsce pracy/Zakres obowiązków: *Tutaj wpisać zakres (np. dział, miejsce pracy, pomieszczenie).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Zakres stosowania** |  |
|  |  Obsługa krajalnic |
|  | **2. Zagrożenia dla człowieka i środowiska** |  |
|  | * Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych okrągłymi ostrzami podczas cięcia i czyszczenia
* Obciążenie fizyczne spowodowane nieodpowiednią wysokością roboczą, nieprawidłowym ułożeniem dłoni lub sztywnym wózkiem lub uchwytem na resztki.
* Niebezpieczeństwo zmiażdżenia w przypadku maszyn wyposażonych w wózek napędzany mechanicznie pomiędzy wózkiem a korpusem maszyny
* Zagrożenie porażeniem prądem w wyniku wnikania wilgoci podczas czyszczenia
 |
| **3. Środki ochrony i reguły zachowania** |
|  | **Codziennie przed rozpoczęciem pracy:*** Sprawdzić, czy wózek i uchwyt poruszają się płynnie.
* Sprawdzić, czy maszyna jest zabezpieczona.
* Kontrola działania wyłącznika bezpieczeństwa. Gdy wózek jest złożony nie można uruchomić maszyny.
* Sprawdzić, czy blokada działa przy złożonym wózku (zapobiega złożeniu wózka przy ustawieniu grubości cięcia powyżej 0 mm).
* Sprawdzić odległość pomiędzy krawędzią noża a pierścieniem zabezpieczającym nóż. W przypadku odległości większej niż 6 mm (lub 12 mm w zależności od wersji systemu) należy wymienić okrągły nóż.

**Podczas użytkowania:*** Pociągnąć wózek całkiem do siebie, aby włożyć i wyjąć pokrojoną żywność.
* Opuść uchwyt na resztki na potrawę, która ma zostać pokrojona, i dosunąć go jak najdalej w stronę okrągłego ostrza.
* Podczas cięcia zawsze umieszczać kciuk prawej ręki za tylną ścianą wózka.
* Nie sięgać pod uchwyt na resztki.
* Użyć uchwytu na resztki, aby pokroić końcówki. Najpierw odciąć nierówne końcówki.
* Cięcia ukośne wykonać wyłącznie na maszynach wyposażonych w odpowiednie wyposażenie.
* Po cięciu natychmiast wyłączyć maszynę (ryzyko obrażeń podczas cichej pracy maszyny).

**Podczas czyszczenia:*** Wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
* Ustawić grubość cięcia na „0” tak daleko, jak to możliwe.
* Złożyć lub wyjąć wózek.
* Podczas czyszczenia okrągłego noża zawsze należy go wycierać wilgotną ściereczką do czyszczenia od środka noża na zewnątrz. Nie wciskać palców w szczelinę pomiędzy nożem a osłoną zabezpieczającą.
* Czyścić według własnego lub planu czyszczenia producenta.

**Konserwacja i naprawa:*** Regularnie smarować prowadnice suwaka i uchwytu na żywność (np. smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością).
* Podczas szlifowania należy przestrzegać instrukcji producenta używanego urządzenia szlifierskiego. W przypadku odstępu między ostrzem noża a pierścieniem ochronnym noża wynoszącym więcej niż 6 mm lub 12 mm należy wymienić ostrza okrągłe.
* Wyjmować/wymieniać noże tylko nosząc rękawice odporne na przecięcie.
 |
| **4. Zachowanie w przypadku awarii** |
|  | * Natychmiast wyłączyć krajalnicę.
* Zgłaszać przełożonym usterki ważne pod względem bezpieczeństwa.
 |
| **5. Pierwsza pomoc** |
|  | * Zachować spokój
* Wezwać pierwszą pomoc
* Telefon alarmowy: 112 Telefon alarmowy zakładu
* Zgłosić wypadek
 |
| **6. Konserwacja** |
|  | * Konserwacja możliwa wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów
* Regularnie smarować prowadnice suwaka i uchwytu na żywność (np. smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością).
* Podczas szlifowania należy przestrzegać instrukcji producenta używanego urządzenia szlifierskiego. W przypadku odstępu między ostrzem noża a pierścieniem ochronnym noża wynoszącym więcej niż 6 mm lub 12 mm należy wymienić ostrza okrągłe.
* Wyjmować/wymieniać noże tylko nosząc rękawice odporne na przecięcie.
 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Data dopuszczenia:Kolejny termin przeglądu niniejszej instrukcji obsługi: | Podpis:Kierownictwo/Przełożony |

***Niniejsza przykładowa instrukcja obsługi musi być dostosowana do warunków panujących w danym przedsiębiorstwie!*** |  |