Номер: необхідно вказати

***Назва / логотип   
компанії***

**Інструкція з експлуатації**

**Машини для нарізки**

Дата: необхідно вказати

Відповідальна особа: прізвище та номер телефону

Робоче місце/галузь діяльності: *Тут необхідно вказати сферу застосування (наприклад, відділ, робоче місце, приміщення)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Сфера застосування** |  | | |
|  | Експлуатація машин для нарізки | | | |
|  | **2. Небезпеки для людей та навколишнього середовища** |  | | |
|  | * Небезпека травмування дисковим ножем при різанні та очищенні * фізичне навантаження через неналежну робочу висоту, неправильне положення рук або тугу каретку чи тримач залишків * Небезпека затискання між кареткою та корпусом машини в машинах з механізованою кареткою * Небезпека через ураження електричним струмом внаслідок проникнення вологи під час очищення | | | |
| **3. Заходи захисту та правила поведінки** | | | | |
|  | **Щоденно перед початком роботи:**   * перевірити легкість ходу каретки та тримача залишків. * Перевірити безпечне положення машини. * Контроль справності захисного вимикача. При відкинутій каретці має бути неможливим запустити машину. * Перевірити, чи спрацьовує фіксатор при відкиданні каретки (запобігає відкиданню каретки при встановленні товщини різання більше ніж 0 мм). * Перевірити відстань між лезом ножа та захисним кільцем ножа. Якщо значення перевищує 6 мм (або 12 мм залежно від системи), необхідно виконати заміну дискового ножа.   **При експлуатації:**   * Притягнути каретку повністю до себе для встановлення та знімання матеріалу, що потрібно розрізати. * Опустити тримач залишків на матеріал, що потрібно розрізати, та зсунути наскільки можливо в напрямку дискового ножа. * Під час різання завжди тримати великий палець правої руки за задньою стінкою каретки. * Заборонено лізти руками в зону під тримачем залишків. * Використовувати тримач залишків для нарізання кінцевих елементів. Попередньо обрізати нерівні кінці. * Виконувати косе нарізання тільки на спеціально обладнаних цією функцією машинах. * Після нарізання одразу вимкнути машину (небезпека травмування через тиху роботу машини).   **При очищенні:**   * Вимкнути машину та витягнути штепсельну вилку. * Встановити регулятор налаштування товщини різання до упору на «0». * Відкинути або зняти каретку. * Під час очищення дискового ножа вологою серветкою слід завжди рухатися від центру ножа назовні. Кінчики пальців при цьому заборонено совати в щілину між ножем та захисною скобою. * Очищення слід виконувати за власним графіком або за графіком виробника.   **Технічне обслуговування та ремонт:**   * Регулярно змащувати напрямні каретки та тримач залишків (наприклад, допущеним для харчових продуктів мастилом). * При шліфуванні дотримуватися вказівок виробника використовуваного шліфувального пристрою. При відстані між лезом ножа та захисним кільцем ножа більше ніж 6 мм або 12 мм виконати заміну дискового ножа. * Виконувати демонтаж/заміну ножа тільки в рукавицях з захистом від порізу. | | | |
| **4. Поведінка при несправностях** | | | | |
|  | * Одразу зупинити машину для нарізання. * Про несправності, що мають значення для техніки безпеки, повідомити начальника. | | | |
| **5. Перша допомога** | | | | |
|  | * Зберігати спокій * Покликати особу, яка надає першу допомогу * Екстрений виклик: 112 номер телефону екстреного виклику компанії * Повідомити про нещасний випадок | | | |
| **6. Ремонт** | | | | |
|  | * Ремонт мають здійснювати тільки уповноважені та обізнані особи * Регулярно змащувати напрямні каретки та тримач залишків (наприклад, допущеним для харчових продуктів мастилом). * При шліфуванні дотримуватися вказівок виробника використовуваного шліфувального пристрою. При відстані між лезом ножа та захисним кільцем ножа більше ніж 6 мм або 12 мм виконати заміну дискового ножа. * Виконувати демонтаж/заміну ножа тільки в рукавицях з захистом від порізу. | | | |
|  | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Дата затвердження:  Дата наступної перевірки цієї інструкції з експлуатації: | Підпис: Керівництво/начальник |   ***Цю типову інструкцію з експлуатації слід адаптувати до конкретних умов відповідної компанії!*** | | | |  |