Номер: необхідно вказати

***Назва / логотип
компанії***

**Інструкція з експлуатації**

**Машини для нарізки**

Дата: необхідно вказати

Відповідальна особа: прізвище та номер телефону

Робоче місце/галузь діяльності: *Тут необхідно вказати сферу застосування (наприклад, відділ, робоче місце, приміщення)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Сфера застосування** |  |
|  |   Експлуатація машин для нарізки  |
|  | **2. Небезпеки для людей та навколишнього середовища** |  |
|  | * Небезпека травмування дисковим ножем при різанні та очищенні
* фізичне навантаження через неналежну робочу висоту, неправильне положення рук або тугу каретку чи тримач залишків
* Небезпека затискання між кареткою та корпусом машини в машинах з механізованою кареткою
* Небезпека через ураження електричним струмом внаслідок проникнення вологи під час очищення
 |
| **3. Заходи захисту та правила поведінки** |
|  | **Щоденно перед початком роботи:*** перевірити легкість ходу каретки та тримача залишків.
* Перевірити безпечне положення машини.
* Контроль справності захисного вимикача. При відкинутій каретці має бути неможливим запустити машину.
* Перевірити, чи спрацьовує фіксатор при відкиданні каретки (запобігає відкиданню каретки при встановленні товщини різання більше ніж 0 мм).
* Перевірити відстань між лезом ножа та захисним кільцем ножа. Якщо значення перевищує 6 мм (або 12 мм залежно від системи), необхідно виконати заміну дискового ножа.

**При експлуатації:*** Притягнути каретку повністю до себе для встановлення та знімання матеріалу, що потрібно розрізати.
* Опустити тримач залишків на матеріал, що потрібно розрізати, та зсунути наскільки можливо в напрямку дискового ножа.
* Під час різання завжди тримати великий палець правої руки за задньою стінкою каретки.
* Заборонено лізти руками в зону під тримачем залишків.
* Використовувати тримач залишків для нарізання кінцевих елементів. Попередньо обрізати нерівні кінці.
* Виконувати косе нарізання тільки на спеціально обладнаних цією функцією машинах.
* Після нарізання одразу вимкнути машину (небезпека травмування через тиху роботу машини).

**При очищенні:*** Вимкнути машину та витягнути штепсельну вилку.
* Встановити регулятор налаштування товщини різання до упору на «0».
* Відкинути або зняти каретку.
* Під час очищення дискового ножа вологою серветкою слід завжди рухатися від центру ножа назовні. Кінчики пальців при цьому заборонено совати в щілину між ножем та захисною скобою.
* Очищення слід виконувати за власним графіком або за графіком виробника.

**Технічне обслуговування та ремонт:*** Регулярно змащувати напрямні каретки та тримач залишків (наприклад, допущеним для харчових продуктів мастилом).
* При шліфуванні дотримуватися вказівок виробника використовуваного шліфувального пристрою. При відстані між лезом ножа та захисним кільцем ножа більше ніж 6 мм або 12 мм виконати заміну дискового ножа.
* Виконувати демонтаж/заміну ножа тільки в рукавицях з захистом від порізу.
 |
| **4. Поведінка при несправностях** |
|  | * Одразу зупинити машину для нарізання.
* Про несправності, що мають значення для техніки безпеки, повідомити начальника.
 |
| **5. Перша допомога** |
|  | * Зберігати спокій
* Покликати особу, яка надає першу допомогу
* Екстрений виклик: 112 номер телефону екстреного виклику компанії
* Повідомити про нещасний випадок
 |
| **6. Ремонт** |
|  | * Ремонт мають здійснювати тільки уповноважені та обізнані особи
* Регулярно змащувати напрямні каретки та тримач залишків (наприклад, допущеним для харчових продуктів мастилом).
* При шліфуванні дотримуватися вказівок виробника використовуваного шліфувального пристрою. При відстані між лезом ножа та захисним кільцем ножа більше ніж 6 мм або 12 мм виконати заміну дискового ножа.
* Виконувати демонтаж/заміну ножа тільки в рукавицях з захистом від порізу.
 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Дата затвердження:Дата наступної перевірки цієї інструкції з експлуатації: | Підпис:Керівництво/начальник |

***Цю типову інструкцію з експлуатації слід адаптувати до конкретних умов відповідної компанії!*** |  |