## الرقم:

***اسم /لشعار
الشركة***

**تعليمات التشغيل**

**للمقالي العميقة والمقالي وأجهزة خبز الدهون**

الرقم: يُرجى الإدخال

التاريخ: يُرجى الإدخال

المسؤول: الاسم ورقم الهاتف

مكان العمل/مجال النشاط: *قم هنا بإدخال نطاق الاستخدام (مثل القسم، مكان العمل، المكان)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. مجال الاستخدام** |  |
|  |   تشغيل أجهزة خبز الدهون والمقالي والمقالي العميقة |
|  | **2. مخاطر على الإنسان والبيئة** |  |
|  | * الحروق أو الاكتواء الناجم عن:
* الدهون الساخنة، أبخرة الدهون،
* الأسطح الساخنة،
* الحرائق الناجمة عن الشحوم والزيوت،
* مواضع الانحشار والقص الموجودة بأجهزة الرفع الميكانيكية،
* خطر نشوب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارة الدهون
 |
| **3. إجراءات السلامة وقواعد السلوك** |
|  | * لا يجوز تشغيل أجهزة خبز الدهون والمقالي العميقة إلا من قبل الأشخاص المناسبين الذين تم تدريبهم جيدًا على كيفية استخدام الأجهزة
* في كل يوم عمل بعد التشغيل الأولي، عليك أن تتحقق من وظائف أجهزة الأمان، مثل جهاز التحكم في درجة الحرارة، جهاز الشفط
* **التعبئة**
* قبل ملء القلاية، تأكد من جفاف الحوض ومن إغلاق جهاز تصريف الدهون/الزيوت وإيقاف تشغيل جهاز التسخين وأن تكون هذه التجهيزات خالية من الرواسب.
* لا تقم بتشغيل جهاز التسخين فقط إلا عندما يكون حوض الدهون/الزيت ممتلئًا حتى علامة الملء السُفلية، وبشرط أن يكون سطح التسخين لجهاز التسخين محاطًا على الأقل بالكامل بالدهون/الزيت.
* وعند ملئها بالقضبان الدهون أو قوالب الدهون، يجب أولاً تسييلها في وعاء مناسب (قدر) ثم سكبها بعناية في الحوض.
* املأ الحوض بحد أقصى حتى الحد الأدنى من علامة التعبئة أو بحد أقصى حتى الجزء العلوي من علامة المليء.
* **التشغيل**
* اغمر السلال ونزعها ببطء في الدهن/الزيت الساخن.
* لا تضيف طعامًا مبللًا للغاية في الدهون/الزيت الساخن.
* لا تحرك أدوات خبز الدهون والمقالي العميقة إلا بعد أن يبرد الدهن/الزيت أو عندما يكون الحوض مغلقًا بشكل آمن بغطاء مُحكم.
* قم على الفور بتنظيف أي شحم/زيت مسكوب أو متساقط.
* إذا انتهى العمل أو توقف وكان لا يزال هناك دهون/زيت ساخن في جهاز القلي، فيجب إغلاقه بإحكام بغطاء مناسب
* **تصريف ونقل الدهون/الزيت**
* عند تصريف وتصفية الشحوم/الزيت (عندما يكون ساخنًا)، يجب استخدام قفازات عازلة للحرارة مزودة بأصفاد طويلة.
* لا تقم بتصريف الدهون/الزيوت الساخنة إلا في أوعية مقاومة للحرارة وقابلة للإغلاق.
* لا تقم بنقل الدهون/الزيوت الساخنة إلا في أوعية مغلقة أو بعد أن تبرد بدرجة كافية.
* **التنظيف**
* تأكد من عدم وجود دهون/زيت ساخن في الحوض.
* قم قبل ذلك بإزالة الدهون/الزيت الساخن المصفى من منطقة العمل.
* تأكد من عدم إمكانية تشغيل جهاز التسخين أثناء القيام بالتنظيف.
* لا تستخدم قدر الإمكان المنظفات الأكالة. اتبع تعليمات التشغيل الخاصة بالشركة المصنعة وتعليمات التشغيل المحددة.
* قم بتنظيف جهاز الشفط بانتظام وفقًا لظروف التشغيل.
 |
| **4. التصرف عند الأعطال** |
|  | * في حالة حدوث أعطال متعلقة بالسلامة، مثل تعطل منظم الحرارة، عليك بالتوقف عن تشغيل الجهاز وإبلاغ مشرفك
* في حالات الحريق الناجمة عن الدهون: استخدم طفاية حريق الشحوم - لا تقم بإطفائها بالماء تحت أي ظرف من الظروف!
 |
| **5. للإسعافات الأولية** |
|  | * التزم الهدوء
* استقدم مختص الإسعافات الأولية
* **رقم الطوارئ: 112**
* أبلغ عن الحادث
 |
| **6. الصيانة؛ التخلص** |
|  | * لا يتم إجراء الصيانة التصحيحية إلا من قبل الأشخاص المختصين أو شركات متخصصة مفوضة لهذا الغرض
* تخلص من الدهون/الزيوت المستخدمة طبقًا لجدول التخلص المحدد داخل الشركة
 |
|  |
| تاريخ الإصدار:الموعد القادم لمراجعة تعليمات التشغيل: | التوقيع:إدارة الشركة/المدير |

***يجب موائمة تعليمات التشغيل النموذجية هذه مع الظروف المتوفرة في الشركة المعنية!***