|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Instrucțiuni de utilizare**comform §14 GefStoffV**Domeniul de aplicare și activități**Activități cu făină | **Stadiu 07/2023**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Aprobare |
| **DENUMIREA SUBSTANȚEI PERICULOASE** |
| Substanțe sensibilizante pentru căile respiratorii în întreprinderile de panificație(Praf de făină, praf de agenți de coacere) |
| **Pericole pentru om și mediul înconjurător** |
|  | Praful de făină și praful de agenți de coacere pot duce la sensibilizarea și declanșarea rinitei și a astmului datorită alergiei (boală profesională nr. 4301). |
| **MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE CONDUITĂ** |
|  | În general, prafurile sensibilizante trebuie evitate în aerul de respirat!**Gestionare**Acest lucru se obține prin:* Aplicarea practicilor de lucru cu praf redus în cadrul operațiunilor de umplere
* Manipularea mărfurilor la sac: utilizați pe cât posibil metoda cu șliț dublu.

Sacii trebuie ținuți și goliți cât mai adânc în recipientele de umplut, ținând cont de aspectele ergonomice.* Scoaterea făinii din balanța silozului: pe cât posibil furtun ce ajune până la pământ sau reducerea energiei de cădere ghidând cu îndemânare furtunul cu mâna.
* Utilizarea agenților de coacere granulați, păstoși sau lichizi.
* Acoperirea mașinile de frământat cu un capac ce se închide fix.
* Aplicarea unor practici de lucru cu puțin praf la prepararea aluatului
* Evitați să aruncați cu mâna făina de separare, în schimb frecați-o sau aplicați-o cu o sită.
* Utilizarea de făinuri de separare cu conținut scăzut de praf (de ex. făină tratată hidrotermic, aburi de grâu, griș de grâu dur) sau uleiuri de separare.
* Utilizarea proceselor de curățare cu conținut scăzut de praf
* șabăre, aspiratoare omologate, curatare umeda.

Este interzisă curățarea mașinilor și a pardoselilor cu aer comprimat!**Depozitare**Păstrați recipientele închise cât mai ermetic posibil. |  |
| **COMPORTAMENT ÎN CAZ DE PERICOL** |
| Atunci când sunt efectuate lucrări cu praf intensiv (de ex. curățarea silozurilor de făină, curățarea dispozitivelor de aspirare), trebuie purtat echipamentul individual de protecție. Trebuie folosite semimăști cu filtrare a particulelor, cel puțin de nivelul FFP2. În cadrul alegerii trebuie avut grijă să vă asigurați că rezistența la respirație este pe cât mai mică posibil (de ex. sprijin printr-un ventil de expirație).Ein Bild, das Zeichnung enthält.  Automatisch generierte BeschreibungNumăr de telefon în caz de accident: **se completează de către companie** |
| **PRIM AJUTOR** |
| ERHI_008 | În caz de dificultăți de respirație, părăsiți încăperea și preveniți expunerea în continuare la praf (de asemenea și a îmbrăcăminții de lucru murdare), calmați-i pe cei afectați și, dacă este necesar, slăbiți sau îndepărtați îmbrăcămintea sufocantă. Mergeți la medic. În caz de dificultăți severe de respirație, sunați salvarea/medicul de urgență.Persoană de prim ajutor: **a se completa de către companie** |
| **ELIMINARE CORECTĂ** |
|  | Resturile de făină, ambalajele goale și reziduurile de curățare trebuie tratate astfel încât de la acestea să nu se creeze praf nou. |

|  |  |
| --- | --- |
| Data de autorizare:Următoarea dată pentru verificarea acestor instrucțiuni de utilizare: | Semnătură:Conducere/Superior |