Nummer: bitte eintragen

**Betriebsanweisung**

**Benutzung von Gehörschutz**

***Name / Logo   
des Betriebes***

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: *Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Einsatzbereich** |  | | |
|  | □ Einsatzort (Bezeichnung der Arbeitsstelle):  □ Benutzung an verschiedenen Arbeitsstellen | | | |
|  | **Anwendung** |  | | |
|  | **Diese Betriebsanweisung gilt für das Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen.** | | | |
| **Gefahren** | | | | |
|  | * Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen besteht die Gefahr einer bleibenden Schwerhörigkeit. * Die Schwerhörigkeit kann durch einzelne Lärmspitzen unmittelbar oder durch langjährigen Dauerlärm entstehen. * Nichthören von Warnsignalen beim Tragen von ungeeignetem Gehörschutz kann zu Unfällen führen. | | | |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |
|  | * Gehörschutz muss im gekennzeichneten Lärmbereich von allen Personen über die gesamte Arbeitsschicht getragen werden. * Vor der Benutzung ist der Gehörschutz auf augenscheinliche Mängel zu überprüfen. * Gehörschutz muss richtig eingesetzt oder aufgesetzt werden (siehe Herstellerangaben). Dazu sind im Rahmen der Unterweisung praktische Übungen durchzuführen. * Am Gehörschutz dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden. * Es dürfen nur die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Gehörschutz-Sorten verwendet werden. * Es ist zu überprüfen, ob Warnsignale im Lärmbereich beim Tragen von Gehörschutz zu hören sind. | | | |
| **Verhalten bei Störungen und Erste Hilfe** | | | | |
|  | * Defekte Gehörschützer sind umgehend auszutauschen. * Bei Verlust des eigenen Gehörschutzes ist unverzüglich Ersatz zu beschaffen.   **Notruf: 112** Notrufnummer des Betriebes eintragen   * Jeder Unfall ist dem Vorgesetzten zu melden und zu dokumentieren (im „Verbandbuch“ eintragen). * Nach Explosionen oder Knallereignissen mit plötzlichem Hörverlust oder Ohrgeräuschen ist umgehend ein Arzt aufzusuchen. | | | |
| **Pflege, Aufbewahrung und Prüfung** | | | | |
|  | * Gehörschützer sind in geeigneten Behältern aufzubewahren. * Sie sind nach den Herstellerangaben regelmäßig zu reinigen. * Bei spröden Dichtungskissen an Kapseln sind die Kissen auszuwechseln. | | | |
|  | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Freigabedatum:  Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: | Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person |   ***Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden!*** | | | |  |