الرقم: يُرجى الإدخال

***اسم /لشعار
الشركة***

**تعليمات التشغيل**

**السكاكين اليدوية**

التاريخ: يُرجى الإدخال

المسؤول: الاسم ورقم الهاتف

مكان العمل/مجال النشاط: *قم هنا بإدخال نطاق الاستخدام (مثل القسم، مكان العمل، المكان)*

|  |
| --- |
| **1. مجال الاستخدام** |
|  |  استخدام السكاكين اليدوية |
| **2. مخاطر على الإنسان والبيئة** |
|  | تنشأ المخاطر خلال استخدام السكاكين بسبب:* التوتر، ضغط الوقت، عدم التركيز،
* سكاكين غير مناسبة،
* سكاكين غير حادة،
* أماكن قطع غير مناسبة،
* الوضع غير الصحيح للشيء موضع القطع،
* وضعية الجسم غير المريحة،
* عدم وجود إضاءة كافية،
* وضع السكين بشكل خاطئ وحفظها بشكل غير ملائم
 |
| **3. إجراءات السلامة وقواعد السلوك** |
| **ا****نتبه إلى 7.10****تعليمات** **جمعية تجارة الأغذية والضيافة****المقررة** | * التخطيط الاستشرافي والإعداد الجيد ومسارات العمل الملائمة
* الإضاءة الجيدة (ساطعة وخالية من الوهج وخالية من الظل)
* ارتفاع العمل الصحيح الذي يتناسب مع حجم جسمك (حوالي 15 سم أسفل مستوى الكوع)
* توفير مجموعة ملائمة من السكاكين المصممة خصيصًا لمهمة القطع (مثل سكين الطاهي، أو سكين الخضار، أو سكين نزع العظم، أو السكين المسنن، أو سكين النحت أو سكين شرائح لحم الخنزير)
* استخدم السكاكين المناسبة لمهمة القطع المحددة
* استخدم سطح قطع كبير بالقدر الكافي وغير قابل للانزلاق
* استخدم معدات الحماية الشخصية (على سبيل المثال عند نزع العظام وفتح المحار)
* ركز دائمًا على أعمال القطع التي يتعين القيام بها ("تحريك السكن بالداخل" قبل القطع)
* حافظ على وضعية جسم مستقيمة عند القطع
* استخدم فقط السكاكين الحادة
* أمسك الشيء موضع القطع بشكل آمن (استخدم قبضة المخلب بشكل صحيح)
* حافظ على النظام في مكان العمل
* لا تنظف السكاكين في غسالة الأطباق
* استخدم مرافق حفظ وتخزين آمنة للسكاكين في مكان عمل التقطيع
* يمدح المشرفون التعامل الآمن مع السكاكين
 |
| **4. التصرف عند الأعطال** |
|  | * قم بتحسين التعليمات المتكررة في استخدام السكاكين المحمولة باليد
* قم بتعديل عملية تققيم المخاطر
 |
| **5. للإسعافات الأولية** |
|  | * التزم الهدوء
* استقدم مختص الإسعافات الأولية
* **رقم الطوارئ: 112** رقم الطوارئ بالشركة
* أبلغ عن الحادث وقم بتوثيقه
 |
| **6. الصيانة؛ التخلص** |
|  | * افحص السكاكين إذا لزم الأمر على فترات زمنية مناسبة للتأكد من كونها حادة بالقدر الكافي واطلب إعادة شحذها إذا لزم الأمر.
* استبدل أو تخلص من السكاكين المعيبة وغير القابلة للاستخدام على الفور
 |
|  |
| تاريخ الإصدار:الموعد القادم لمراجعة تعليمات التشغيل: | التوقيع:إدارة الشركة/المدير |

***يجب موائمة تعليمات التشغيل النموذجية هذه مع الظروف المتوفرة في الشركة المعنية!***