الرقم: يُرجى الإدخال

***اسم /لشعار   
الشركة***

**تعليمات التشغيل**

**السكاكين اليدوية**

التاريخ: يُرجى الإدخال

المسؤول: الاسم ورقم الهاتف

مكان العمل/مجال النشاط: *قم هنا بإدخال نطاق الاستخدام (مثل القسم، مكان العمل، المكان)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. مجال الاستخدام** | | | |
|  | | استخدام السكاكين اليدوية | |
| **2. مخاطر على الإنسان والبيئة** | | | |
|  | | تنشأ المخاطر خلال استخدام السكاكين بسبب:   * التوتر، ضغط الوقت، عدم التركيز، * سكاكين غير مناسبة، * سكاكين غير حادة، * أماكن قطع غير مناسبة، * الوضع غير الصحيح للشيء موضع القطع، * وضعية الجسم غير المريحة، * عدم وجود إضاءة كافية، * وضع السكين بشكل خاطئ وحفظها بشكل غير ملائم | |
| **3. إجراءات السلامة وقواعد السلوك** | | | |
| **ا**  **نتبه إلى 7.10**  **تعليمات**  **جمعية تجارة الأغذية والضيافة**  **المقررة** | | * التخطيط الاستشرافي والإعداد الجيد ومسارات العمل الملائمة * الإضاءة الجيدة (ساطعة وخالية من الوهج وخالية من الظل) * ارتفاع العمل الصحيح الذي يتناسب مع حجم جسمك (حوالي 15 سم أسفل مستوى الكوع) * توفير مجموعة ملائمة من السكاكين المصممة خصيصًا لمهمة القطع (مثل سكين الطاهي، أو سكين الخضار، أو سكين نزع العظم، أو السكين المسنن، أو سكين النحت أو سكين شرائح لحم الخنزير) * استخدم السكاكين المناسبة لمهمة القطع المحددة * استخدم سطح قطع كبير بالقدر الكافي وغير قابل للانزلاق * استخدم معدات الحماية الشخصية (على سبيل المثال عند نزع العظام وفتح المحار) * ركز دائمًا على أعمال القطع التي يتعين القيام بها ("تحريك السكن بالداخل" قبل القطع) * حافظ على وضعية جسم مستقيمة عند القطع * استخدم فقط السكاكين الحادة * أمسك الشيء موضع القطع بشكل آمن (استخدم قبضة المخلب بشكل صحيح) * حافظ على النظام في مكان العمل * لا تنظف السكاكين في غسالة الأطباق * استخدم مرافق حفظ وتخزين آمنة للسكاكين في مكان عمل التقطيع * يمدح المشرفون التعامل الآمن مع السكاكين | |
| **4. التصرف عند الأعطال** | | | |
|  | | * قم بتحسين التعليمات المتكررة في استخدام السكاكين المحمولة باليد * قم بتعديل عملية تققيم المخاطر | |
| **5. للإسعافات الأولية** | | | |
|  | | * التزم الهدوء * استقدم مختص الإسعافات الأولية * **رقم الطوارئ: 112** رقم الطوارئ بالشركة * أبلغ عن الحادث وقم بتوثيقه | |
| **6. الصيانة؛ التخلص** | | | |
|  | | * افحص السكاكين إذا لزم الأمر على فترات زمنية مناسبة للتأكد من كونها حادة بالقدر الكافي واطلب إعادة شحذها إذا لزم الأمر. * استبدل أو تخلص من السكاكين المعيبة وغير القابلة للاستخدام على الفور | |
|  | | | | |
| تاريخ الإصدار:  الموعد القادم لمراجعة تعليمات التشغيل: | | التوقيع: إدارة الشركة/المدير | |

***يجب موائمة تعليمات التشغيل النموذجية هذه مع الظروف المتوفرة في الشركة المعنية!***