Nummer: bitte eintragen

**Betriebsanweisung**

**Tragen von
feuchtigkeitsdichten Handschuhen**

***Name / Logo
des Betriebes***

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: *Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Einsatzbereich** |  |
|  | **□ Einsatzort (Bezeichnung der Arbeitsstelle):** **□ Benutzung an verschiedenen Arbeitsstellen** |
|  | **Anwendungen** |  |
|  | **Diese Betriebsanweisung gilt für das Tragen feuchtigkeitsdichter Handschuhe** |
| **Gefahren** |
|  | * Beim Tragen feuchtigkeitsdichter Handschuhe kommt es zu einer Hautaufweichung. Dadurch wird die Widerstandsfähigkeit der Haut gegenüber äußeren Einflüssen stark herabgesetzt.
* Manche Handschuhe enthalten Allergene Substanzen, die langwierige Hauter­krank­ungen auslösen können.
 |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|  | * Jeder bekommt seine eigenen, passenden Schutzhandschuhe!
* Die verwendeten Handschuhe müssen für den jeweiligen Einsatz geeignet sein (z. B. Schutzwirkung und Schutzdauer beachten).
* Handschuhe sind vor dem Tragen auf Schäden, wie Risse, Löcher und Verschmutzungen zu prüfen. Schadhafte Handschuhe sind zu ersetzen.
* Vor dem Anziehen der trockenen und sauberen Handschuhe sollen auch die Hände trocken und sauber sein.
* Arm- und Handschmuck ist vorher abzulegen.
* Schutzhandschuhe nur so kurz wie möglich tragen – und nur während der hautgefährdenden Tätigkeit.
* Handschuhe rechtzeitig wechseln, um Nässebildung auf der Haut zu vermeiden.
* Für eine bessere Schweißaufnahme passende Unterziehhandschuhe aus Baumwolle verwenden.
* Hautschutz- und Hautpflege entsprechend dem Hautschutzplan anwenden.

Bei folgenden Tätigkeiten sind folgende Handschuhe zu tragen:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tätigkeit** | **Handschuh** |
|  |  |
|  |  |

 |
| **Verhalten bei sich abzeichnenden Hautschäden und kleineren Verletzungen** |
|  | * Bei den ersten Anzeichen einer Hautschädigung (z. B. Rötung, Schuppung, Juckreiz) durch die Arbeit mit den Handschuhen ist der Vorgesetzte bzw. der Betriebsarzt oder ein Hautarzt aufzusuchen und die Fachkraft für Arbeitssicherheit zu informieren.
* Bei kleineren Verletzungen ist die Wunde flüssigkeitsdicht abzudecken.
* Dokumentation im „Verbandbuch“ und bei Erfordernis an D-Arzt aufsuchen.
 |
| **Pflege, Aufbewahrung, Prüfung und Entsorgung** |
|  | * Die Handschuhe nach Gebrauch und vor dem Ausziehen mit klarem Wasser gründlich abspülen.
* Vor Wiederverwendung die Handschuhe auf links drehen und trocknen lassen und an trockener, geschützter Stelle lagern.
* Nur einwandfreie Schutzhandschuhe wiederverenden.
* Schutzhandschuhe dürfen keine Abplatzungen, Risse, Löcher oder Verfärbungen haben.
* Verunreinigte/ausgediente Handschuhe nach betrieblichen Vorgaben entsorgen.
 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Freigabedatum:Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: | Unterschrift:Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person |

***Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden!*** |  |