Muster Lärmminderungsprogramm

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsplatz / Maschine / Tätigkeit | Lärmminderungsmaßnahme | Anzahl der betroffenen Mitarbeiter | Messwerte vor Maßnahme(LAeq, LCpeak, …) | Erreichbare Pegelminderung | Bis wann? | Wer ist verantwortlich? |
| Bröselkutter | Antrieb einhausen | 4 | Lex,8h = 94,9 dB(A) | Lex,8h < 90 dB(A) | 12 / 2017 | Hr. Müller (Sifa) |
| SchokomaschineSortierung 3 | Anblasung optimieren (neue Düsen) | 4 | Lex,8h = 82,3 dB(A) | Lex,8h < 80 dB(A) | 10 / 2017 | Fr. Wagner (Produktionsleiterin) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |